

1. PCB板上的丝印改成 ROCK 5A V1.2
2. 改原理图




3.改layout



4.改R95239 的BOM 封装

5.删除SPI FLASH 可选电路。



1. VCC\_1V8\_S3 这个网络加大走线面积

