1. R143位号原 电阻0R 0402 5% , 现改为 NC

 R143 was 0R 0402 5%, now changed to NC.

1. R160位号原 电阻24K 0402 5% , 现改为 电阻100K 0402 1%

 R160 was 24K 0402 5%, now changed to 100K 0402 1%.



